***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНОКОМПЛЕКС «СИВАШ» (ТОВ «ЗК «СИВАШ»).

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 33918697.

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання*** - 02002, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, буд. 2 А, офіс 510. тел[+38](mailto: +38) (067) 520 37 84 , Е-mail: oksana\_pruhnitskaya@tesslagroup.com.

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:*** 24032, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, селище Вендичани, вул. Вінницька, буд. 23.

***Мета отримання дозволу:*** визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля –*** діяльність не підпадає оцінці впливу на довкілля.

***Загальний опис об'єкта*** (опис виробництв та технологічного устаткування) – Код КВЕД 01.63 [Післяурожайна діяльність](https://opendatabot.ua/c/kved/A/01.63) (основний). Підприємство спеціалізується на переробці зерна, а саме на очистці, сушці та зберіганні, і подальшій його реалізації. Наявно 74 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 26 організованих, а саме: теплогенератор ТПГ 1/50-1 (2 од.); теплогенератор ТПГ-10,0-ПВГ; теплогенератор Greco 40\50; аспірація ЦОЛ-12 сепаратора БЦС-50; аспірація 4БЦШ-550 сепаратора МУЗ-16; аспірація 4БЦШ-550 (8 од.), 4БЦШ-450, УЦ-1200 (3од.) технологічного обладнання робочої башні, силосних та елеваторного корпусів; опалювальна піч (5 од.); котел "Данко Тем -50"; ковальський горн, котел Sokol SE-50; та 48 неорганізованих джерел викиду, а саме: зерносушарка ДСП-32, зерносушарка ДСП-50 (2 од.), зерносушарка Brice Baker, склади зберігання зерна (5 од.), склад біопалива, пост завантаження біопалива (4 од.), пост відвантаження відходів (9 од.), пост відвантаження зерна на автотранспорт (6 од.), пост відвантаження зерна на залізничний транспорт (7 од.), пост приймання зерна з автотранспорту (7 од.), пост прийому зерна з залізничних вагонів, локомотивне депо, деревообробна дільниця, зварювальний пост, ремонтно-механічна майстерня.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів.*** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 3,666352 т/рік, НМЛОС – 1,2544 т/рік, оксид вуглецю – 4,2681 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид) – 1,1461 т/рік, метан – 0,202645 т/рік, сірки діоксид – 4,571 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0091 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,00049 т/рік, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) – 0,0000276 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,00000391 т/рік, свинець та його сполук (у перерахунку на свинець) – 0,0000276 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,0000684 т/рік, нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 0,0000378 т/рік, мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) – 0,0000409 т/рік, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) – 0,0000562 т/рік, азоту (1) оксид N2O – 0,11432 т/рік, вуглецю діоксид – 1904,538 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, - що виконані або/та які потребують виконання.*** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, - що виконані або/та які потребують виконання – на підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.*** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:*** Вінницька обласна військова адміністрація: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0800) 216 433, (0432) 32-25-35, 32-35-35, електронна адреса: oda@vin.gov.ua.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.