**Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтогруппа-2005» (скорочене найменування – ТОВ «Нафтогруппа-2005», код ЄДРПОУ: 34094924, юридична адреса: 21011, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Лук’яненка Левка, будинок 139 А тел. (067) 430-07-74, ел. пошта: bv2005@ukr.net).

Автозаправна станція ТОВ «Нафтогруппа-2005» розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Комаргород, вул. Польова, 1.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність АЗС ТОВ «Нафтогруппа-2005» не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

АЗС ТОВ «Нафтогруппа-2005» спеціалізується на роздрібній торгівлі рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

До основних технологічних операцій відносяться: злив палива з автоцистерн, зберігання палива, заправка автотранспорту рідкого та газоподібного палива .

Для зберігання палива використовують два підземних резервуара зберігання бензину 92, 95, об’ємом 20 м3 кожен, підземний резервуар зберігання дизельного палива, об’ємом 20 м3. Режим роботи цілодобово, працює 8760 год/рік. Рік введення в експлуатацію 1995 р. Два наземних резервуари зберігання СВГ об’ємом – 4,8 м3 кожен. Режим роботи цілодобово, працює 8760 год/рік

Для заправки автотранспорту застосовують паливо-роздавальну колонку дизпалива та бензину 92, 95 та дві колонки для відпуску скрапленого газу потужністю – 50 л/хв. Режим роботи за необхідності. Рік введення в експлуатацію 2023 р

Для перекачування скрапленого газу використовують насос потужністю – 3 кВт. Режим роботи за необхідності, працює 365 год/рік. Рік введення в експлуатацію 2023 р

Бензиновий генератор потужністю 7,5 кВт використовується для забезпечення обладнання АЗС електроенергією за відсутності централізованого електропостачання. Режим роботи за необхідності, працює 4,44 год/рік. Рік введення в експлуатацію 2023 р

Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємства становить 1,041605 т/рік, з яких: найбільш поширені забруднюючі речовини – 0,0023 т/рік, небезпечні забруднюючі речовини – 0,990301 т/рік, інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта – 0,000002 т/рік, забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст – 0,049002 т/рік.

Установки очистки газів на промисловому майданчику відсутні.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від промислового майданчика: усього – 0,993 т/рік.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок):1.А.4.а.і Мале горіння/ 020103 Комерційниі/інституційні: спалювальні установки < 50 МВт усього – 0,003 т/рік, 1.B.2.a.v Розподіл нафтопродуктів/ 050503 Станції технічного обслуговування (включаючи заправку автомобілів) усього – 0,990 т/рік.

Опис виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування не надається, так як на даному виробничому підприємстві такі виробництва і устаткування відсутні.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Згідно розрахунку розсіювання забруднюючих речовин при роботі проммайданчика на межі нормативної СЗЗ та в зоні впливу не створюються наднормативні значення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, що забезпечує дотримання санітарного законодавства та відповідає вимогам Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті у Вінницькій обласній військовій адміністрації, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.