Товариство з обмеженою відповідальністю «КОАЛ-А» (скорочене найменування ТОВ «КОАЛ-А»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 41538616.

Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання – 21037, Вінницька обл. м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, буд, 140 А, тел.: 097 832 00 37, еmail: ruchizhevska@gmail.com

Місце знаходження об’єкта/промислового майданчика: 23100, Вінницька обл. м. Жмеринка, вул. Одеська, 134.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.Предметом діяльності об’єкту ТОВ «КОАЛ-А» є виготовлення деревного вугілля.

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами), діяльність ТОВ «КОАЛ-А» не підлягає під процедуру оцінки впливу на довкілля.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)***

Підприємство спеціалізується на виготовленні деревного вугілля (КВЕД 16.29 основний. Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння). В основу роботи промислового закладений принцип термохімічної реакції окислювання (піроліз) деревини, де відбувається тління (при нестачі кисню) деревини. На проммайданчику знаходиться 12 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в т. ч. 11 організованих джерел та 1 неорганізоване джерело викиду.

На майданчику здійснюється приймання, зберігання деревини та фасування та відвантаження готової продукції.

На майданчику також встановлено допоміжне, технологічне обладнання – опалювальний пункт сторожки.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів***

Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 2,245 т/рік, оксид вуглецю – 36,469 т/рік, сірки діоксид – 1,07 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) –‬ 0,03915 т/рік, метан – 171,65 т/рік, вуглецю діоксид – 1019,81 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,23299 т/рік, НМЛОС – 0,4505 т/рік, етан – 81,1 т/рік, спирт метиловий – 233,9 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0148 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не наводяться. Підприємство не внесено до переліку додатку 3 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців. Міністерство ОНПС, м. Київ, 2006 р.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:*** Із зауваженнями щодо обсягів викидів забруднюючих речовин звертатись протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення до Вінницької ОВА: 21050, місто Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: (0800) 216 433, (0432) 32-25-35, 32-35-35, електронна адреса: oda@vin.gov.ua.

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

Рахунок на оплату просимо надіслати бухгалтеру на ел. адресу: tanyazukiv@ukr.net