***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» (АТ «ВІННИЦЯГАЗ»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 03338649. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 21012, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, провулок Костя Широцького, 24, контактний номер телефону: 0432 27-80-92, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: office@vngas.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 21012, Вінницька обл., Вінницький р-н,   
м. Вінниця, провулок Костя Широцького, 24.

Підприємство спеціалізується на: розподіленні газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (основний).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): на промисловому майданчику – заводі з виробництва газового обладнання, знаходяться будівля по виробництву обладнання для газорозподільних мереж та будівля піскоструминної дільниці. Потужність виробництва – 1200 одиниць готових виробів в рік. Виробниче приміщення поділене на дільниці: - дільниця обробки деталей трубної обв’язки; - зварювальна дільниця №1; - дільниця робототехнічного зварювання; - дільниця обробки листового металу; - зварювальна дільниця №2; - дільниця хімічної підготовки поверхонь; - котельня. На території проммайданчика розташована установка біологічного очищення стічних вод.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,003 т/рік; Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,00002 т/рік; Алюмінію оксид – 0,008 т/рік; Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,0001 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,255 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,271 т/рік; Азоту (1) оксид [N2О] – 0,001 т/рік; Аміак – 0,014 т/рік; Азотна кислота – 0,003 т/рік; Сірководень (H2S) – 0,001 т/рік; Оксид вуглецю – 0,241 т/рік; Вуглецю діоксид – 271,945 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,229 т/рік; Ксилол – 0,034 т/рік; Формальдегід – 0,000002 т/рік; Метан – 0,298 т/рік; Гексафторкремнієва кислота – 0,001 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються для об’єкту ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо дозволу на викиди по зазначеним промисловим майданчикам звертатись у Вінницьку обласну військову адміністрацію (21050 м. Вінниця вул. Соборна, 70., тел.: 0 800 216 433, e-mail: oda@vin.gov.ua), протягом 30 календарних днів з моменту виходу оголошення.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.