***Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:*** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СФГ «ПН ПОДІЛЛЯ». ***(ТОВ «СФГ «ПН Поділля)***

***Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ –*** 41951372

***Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання*** – 22134, Вінницька область , Хмільницький район , село Перемога вул. Чорноуса Володимира, будинок 47, Е-mail: Peremoga.sfg.podilya@gmail.com

***Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика*** *–*Вінницька область , Хмільницький район , село Перемога вул. Чорноуса Володимира, будинок 47.

***Мета отримання дозволу*** –визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкту.

***Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля*** *–* не підлягає оцінці впливу на довкілля.

***Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)*** – Основний Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На проммайданчику наявно такі джерела викидів: буржуйка охорони №1, буржуйка охорони №2, буржуйка складу приміщення , буржуйка гаражно-складского приміщення, буржуйка будки вагової, буржуйка стельмашні, буржуйка моторного цеху паливом яких є дрова, є пункт відвантаження зерна та відходів на авто, та завальна яма для зберігання зерна, наявні два резервуари 25 м3 та один резервуар 50 м3 для зберігання дизельного палива та паливно-роздавальна колонка. Для забезпечення резервного електропостачання є три дизельгенератори та один бензогенератор. Для ремонту власного обладнання розташована майстерня1 та майстерня 2, для опалювання приміщення встановлені : котел Marten Industrial MIT та теплогенератор ТГУ-1200, паливом яких є дрова. Та для опалювання адміністративного приміщення котел Marten Comfort, паливом якого є дрова.

***Відомості щодо видів та обсягів викидів* –** Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,138549 т/рік, вуглецю оксид – 10,204242 т/рік, діоксид сірки – 0,044272 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,709984 т/рік, НМЛОС – 0,163678 т/рік, діоксид вуглецю – 339,21439 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,013118 т/рік, метан – 0,016309 т/рік, залізо оксид – 0,006143 т/рік, манган діоксид – 0,000368 т/рік, хром та його сполуки( у перерахунку на триоксид хрому) – 0,000017 т/рік, нікель оксид – 0,0000144 т/рік, аміак – 0,00002608 т/рік, бен(а)пірен – 0,0000000043 т/рік.

***Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання* –** На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

***Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання* –** Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

***Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* –** Заходи не передбачені.

***Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству –*** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

***Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди-*** Вінницька ОВА за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: oda@vin.gov.ua

***Строки подання зауважень та пропозицій –*** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.