**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання**: Товариство з обмеженою відповідальністю «Жмеринський елеватор»,

(ТОВ «Жмеринський елеватор»)

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ** – 38328468.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання**: юридична адреса: Україна, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н., м. Жмеринка, вул. Винниченка Володимира, 42, тел. +380672337354 Е-mail: [nklepach@agroprosperis.com](mailto:nklepach@agroprosperis.com)

**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика**: 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н., м. Жмеринка, вул. Винниченка Володимира, 42.

**Мета отримання дозволу** - визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин (ЗР), які потрапляють в атмосферу при експлуатації технологічного обладнання, на отримання дозволу ЗР для існуючого об’єкту.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД), в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля** – Діяльність не підлягає розробці ОВД.

**Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування)** – основний вид діяльності - 52.10 Складське господарство. На промисловому майданчику відбувається приймання, очищення, сушка, тимчасове зберігання та відвантаження зерна.  Приймання зерна відбувається до завальних ям у кількості 4 шт., вологе зерно за потреби може тимчасово зберігатися у хоперах вологого зерна (4 шт.). Для чистки зерна на майданчику використовуються сепаратори (4 шт.), аспіроване від сепаратора повітря проходить очищення у циклонах (4 шт.). Частина очищеного зерна направляється до сушарок TORNUM ТМ 12-28-4 (2 шт.), паливом яких є природний газ, далі спрямовується до силосів (8 шт.) та відвантажується на автотранспорт та залізничний транспорт.

На майданчику також встановлено допоміжне, технологічне обладнання: газові котли Chaffoteaux Alixia S Kombi та Immergas Maior Eolo 24-28-32 4 E для опалювання адміністративних приміщень, дизельні генератори для забезпечення резервного електропостачання та майстерня для ремонту власного обладнання).

**Відомості щодо видів та обсягів викидів** – Від джерел викиду в атмосферне повітря надходять такі основні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 7,310038 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 3,19294 т/рік, вуглецю оксид - 9,4719 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,004598 т/рік, метан - 0,636183 т/рік, діоксид вуглецю - 2047,765 т/рік, НМЛОС - 0,04237 т/рік, аміак - 0,0002007 т/рік, бенз(а)пірен - 0,00000006132 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,0015 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) - 0,000134 т/рік, сірки діоксид – 0,051 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання** – На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання** – Не передбачені. Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів** – Заходи не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству** – Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

**Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди** – Вінницька ОВА за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел. (0432) 32-25-35, 32-35-35, email: [oda@vin.gov.ua](mailto:oda@vin.gov.ua)

**Строки подання зауважень та пропозицій –** протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.