Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 35878908.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 24320, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Слобода, буд. 141. тел. +380442070000; ел. пошта: office_vpf@mhp.com.ua.
[bookmark: _Hlk199334109]Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика. Філія «Переробний комплекс» ТОВ «Вінницька птахофабрика» знаходиться за адресою: 24320, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, буд. 14. 
Мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту у зв’язку з проведенням нової інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві з урахуванням результатів здійснення оцінки впливу на довкілля.
[bookmark: _Hlk199334139]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. Для підприємства були здійснені процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності з:
[bookmark: _Hlk231458106]- «Реконструкція комплексу з переробки курчат-бройлерів Філія «Переробний комплекс» ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» та системи очищення стічних вод з водовідведенням з запуском 4-ї лінії 2 черги очисних споруд» - висновок з ОВД №61/6101-9392/1 від 16.01.2026 р.
Зазначеним висновком визначено допустимість провадження планованої діяльності.
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). 
[bookmark: _Hlk199335982]Філія «Переробний комплекс» ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» спеціалізується на переробці курчат-бройлерів, які вирощуються для забою у спеціально обладнаних приміщеннях.
Основними виробничими процесами на території проммайданчика є забій птиці, обробка сировини та фасування сировини. Щодобово на переробний комплекс поступає орієнтовно 900 тис. голів курчат-бройлерів для подальшої переробки птиці, що здійснюється на трьох незалежних лініях забою, потрошіння, охолодження та сортування тушки загальною потужністю 45000 голів за годину.
[bookmark: _Hlk231464852]На території промислового майданчика розташовані такі відділення та будівлі з технологічним устаткуванням основного та допоміжного виробництва, під час роботи якого утворюються забруднюючі речовини: головний виробничий комплекс (цех первинної обробки, дільниця приготування чіпсів, дільниця мийки тари, дільниця миючих дезінфікуючих засобів, цех виготовлення жиру); цех технічних фабрикатів №№1,2; аміачна холодильна установка №№1,2; флотаторна №№1,2; дезінфекція приміщень; дільниця когенераційної станції №№1,2; котельня, дезбар’єри, приміщення газації; 
Для обслуговування основного виробництва та забезпечення його безперебійного функціонування на проммайданчику задіяні допоміжні процеси та обладнання: ГРП; ШРП; лабораторія; їдальні; пральня; акумуляторна; майстерні; РЕФ-мийка машин; мийка автотранспорту; ремонтно-механічна служба; генератори; контейнерні генератори; дизельні електростанції; резервуари зберігання палива; паливозаправний пристрій; каналізаційні насосні станції; м’ясомаркет. 
Відомості щодо видів та обсягів викидів.  На території відділу проммайданчика наявні 248 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 200 організованих  та 48 неорганізованих. 
Від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі забруднюючі речовини (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,0512), нікель та його сполуки в перерахунку на нікель (0,0001), ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,000232), свинець та його сполуки в перерахунку на свинець (0,00000003), хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому (0,00022), алюмінію оксид (0,002), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану (0,00955), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (15,177),  оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту (491,895), азоту (1) оксид [N2O] (5,057), аміак (22,531), азотна кислота (0,251), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (74,441), сірководень (1,018), сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] (0,191), оксид вуглецю (745,798), вуглецю діоксид (139279,514), органічні аміни (10,581), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (447,436), акролеїн (0,00587), ацетальдегід (0,00515), ацетон (9,585), діетиловий ефір (0,0012), кислота оцтова (0,0617), спирт метиловий (6,413), трихлорметан (хлороформ) (0,0000001), метан (34,904), хлор (1,583), водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) (0,008), фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (0,0013), фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень (0,0003), фреони (0,144). 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: 
Підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до другої групи об’єктів, тому наявні виробництва та технологічне устаткування, не потребують впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: 
Підприємство дотримується нормативів граничнодопустимих викидів для стаціонарних джерел та не перевищує граничнодопустимих концентрацій атмосферного повітря відповідно заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись і не потребують виконання; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не передбачені.
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, здійснюються у відповідності до розробленого та затвердженого на підприємстві Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. 
Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, встановлюються величини масової витрати в г/с. 
На джерелах викидів для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел, а також від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.
Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Вінницька обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 70, тел.: 0-800-216-433, ел. пошта: oda@vin.gov.ua.
Строки подання зауважень та пропозицій.  Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті. 

